|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE CISAILLE À GUILLOTINE** | fds | |
| **CISAILLAGE ET DÉCOUPAGE DE PIÈCES** | | |
| **Matériel :**  **Cisaille à guillotine** : Sert à découper ou cisailler une pièce    Capot de protection  Butée  **La cisaille - Détail**  *Figure 2*  Levier  Plaque à cisailler  Lame inférieure  Lame supérieure  Sommier  **La cisaille**  *Figure 1* | |  |
| **Mode Opératoire :**   1. La cisaille est au repos, **relire** les consignes de sécurité 2. **Mettre** la plaque en position contre la butée 3. **Aligner** le trait de cisaillage avec le bord de la lame inférieure 4. **Abaisser** le levier jusqu’en butée 5. **Ramener** le levier en position haute 6. **Oter** la plaque 7. **Contrôler** la pièce | | 4  2  3  1    5  6 |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Mettre des gants de protection * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur sur la machine * Ne pas mettre les doigts entre les lames * Vérifier la présence du capot de protection | | cisaillage.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier le cisaillage à l’aide de la fiche de contrôle | | contrôle cisaillage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |