|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE CISAILLE À GUILLOTINE** | fds |
| **CISAILLAGE ET DÉCOUPAGE DE PIÈCES** |
| **Matériel :** **Cisaille à guillotine** : Sert à découper ou cisailler une pièceCapot de protectionButée**La cisaille - Détail***Figure 2*LevierPlaque à cisaillerLame inférieureLame supérieureSommier**La cisaille***Figure 1* |  |
| **Mode Opératoire :** 1. La cisaille est au repos, **relire** les consignes de sécurité
2. **Mettre** la plaque en position contre la butée
3. **Aligner** le trait de cisaillage avec le bord de la lame inférieure
4. **Abaisser** le levier jusqu’en butée
5. **Ramener** le levier en position haute
6. **Oter** la plaque
7. **Contrôler** la pièce
 | 4231 56 |
| **Consignes de Sécurité** **:*** Mettre des gants de protection
* Les cheveux doivent être attachés
* Pas de vêtements flottants
* Un seul opérateur sur la machine
* Ne pas mettre les doigts entre les lames
* Vérifier la présence du capot de protection
 | cisaillage.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Auto Contrôle :*** Vérifier le cisaillage à l’aide de la fiche de contrôle
 | contrôle cisaillage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |