|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE MINI-PERCEUSE** | fds |
| **PERÇAGE DU CIRCUIT IMPRIMÉ****– TROUS DE 0,8 mm et 1,5mm** |
| **miniperceuse.jpgMatériel :** * **Mini Perceuse** (1)
* **Forêt** (2)
 | 12 |
| **Mode Opératoire :** 1. **Coller** le Circuit Imprimé sur la palette fournie à l’aide du scotch double face (côté piste vers vous).
2. **Poser** la palette sur le socle de la mini perceuse.
3. **Tenir** la palette avec la main gauche.
4. **Positionner** le foret au-dessus d’un des trous à percer.
5. **Percer** en descendant doucement le levier de manœuvre.
6. **Vérifier** que tous les trous sont débouchants.
7. Sinon **Repercer.**
 |  |
| **Consignes de Sécurité** **:*** Le circuit à percer doit être fixé fermement sur sa palette
* Ne pas tenir la pièce avec les mains
* Les cheveux doivent être attachés
* Un seul opérateur sur la machine
* Pas de vêtements flottants
 | fiche_securite_perceuse.jpg |
| **Auto Contrôle :*** Vérifier le nombre de trous
* Vérifier à la lumière si tous les trous sont débouchants
 | 21%20-%20Percage%20termine |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |