|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE MINI-PERCEUSE** | fds | |
| **PERÇAGE DU CIRCUIT IMPRIMÉ**  **– TROUS DE 0,8 mm et 1,5mm** | | |
| **miniperceuse.jpgMatériel :**   * **Mini Perceuse** (1) * **Forêt** (2) | | 1  2 |
| **Mode Opératoire :**   1. **Coller** le Circuit Imprimé sur la palette fournie à l’aide du scotch double face (côté piste vers vous). 2. **Poser** la palette sur le socle de la mini perceuse. 3. **Tenir** la palette avec la main gauche. 4. **Positionner** le foret au-dessus d’un des trous à percer. 5. **Percer** en descendant doucement le levier de manœuvre. 6. **Vérifier** que tous les trous sont débouchants. 7. Sinon **Repercer.** | |  |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Le circuit à percer doit être fixé fermement sur sa palette * Ne pas tenir la pièce avec les mains * Les cheveux doivent être attachés * Un seul opérateur sur la machine * Pas de vêtements flottants | | fiche_securite_perceuse.jpg |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier le nombre de trous * Vérifier à la lumière si tous les trous sont débouchants | | 21%20-%20Percage%20termine |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |