|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE PERCEUSE À COLONNE** | fds |
| **PERÇAGE – TROUS DE 1 mm et 10 mm** |
| http://www.louisexpress.com/shop/images/products/einhell/4250590.jpg**Matériel :** **Perceuse à colonne**MoteurInterrupteur et Arrêt d’urgenceManivelleMandrin + ForetÉtauProtège mandrinTable |  |
| **Mode Opératoire :** 1. **Positionner** le foret du diamètre souhaité
2. **Mettre** la pièce à percer en place sur la table
3. **Fixer** la pièce avec l’étau ou un montage d’usinage
4. **Rabattre** le protège mandrin
5. **Allumer** la perceuse
6. **Percer** la pièce en utilisant la manivelle
7. **Arrêter** la perceuse
8. **Relever** le protège mandrin
9. **Débloquer** la pièce usinée
 |  |
| **Consignes de Sécurité** **:*** La pièce à percer doit être fixé fermement sur sa palette
* Ne pas tenir la pièce avec les mains
* Les cheveux doivent être attachés
* Pas de vêtements flottants
* Un seul opérateur sur la machine
* Attention à la projection de copeaux
* Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème
 | Fiche sécurité perçeuse à colonne |
| **Auto Contrôle :*** Vérifier à la lumière si tous le trou est débouchant
 |  |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |