|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE PERCEUSE À COLONNE** | fds | |
| **PERÇAGE – TROUS DE 1 mm et 10 mm** | | |
| http://www.louisexpress.com/shop/images/products/einhell/4250590.jpg**Matériel :**  **Perceuse à colonne**  Moteur  Interrupteur et Arrêt d’urgence  Manivelle  Mandrin + Foret  Étau  Protège mandrin  Table | |  |
| **Mode Opératoire :**   1. **Positionner** le foret du diamètre souhaité 2. **Mettre** la pièce à percer en place sur la table 3. **Fixer** la pièce avec l’étau ou un montage d’usinage 4. **Rabattre** le protège mandrin 5. **Allumer** la perceuse 6. **Percer** la pièce en utilisant la manivelle 7. **Arrêter** la perceuse 8. **Relever** le protège mandrin 9. **Débloquer** la pièce usinée | |  |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * La pièce à percer doit être fixé fermement sur sa palette * Ne pas tenir la pièce avec les mains * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur sur la machine * Attention à la projection de copeaux * Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème | | Fiche sécurité perçeuse à colonne |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier à la lumière si tous le trou est débouchant | |  |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |