|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE**  **SCIE CIRCULAIRE** | fds | |
| **SCIAGE DE PIÈCES** | | |
| **Matériel :**  **Scie circulaire à déplacement manuel** : Sert à scier une pièce    Tête de sciage avec carter de protection  Interrupteur et Arrêt d’urgence  Poignée de maintien de la pièce  Poignée de déplacement  Sac de récupération des copeaux  Butée réglable | |  |
| **Mode Opératoire :**   1. **Reculer** la tête de sciage 2. **Placer** la plaque en position à la dimension voulue grâce à la règle et contre la butée 3. **Mettre** la scie sous tension 4. **Abaisser** la poignée de maintien de la pièce avec la main gauche 5. **Saisir** la poignée de déplacement avec la main et **appuyer** sur le **bouton vert** avec le pouce 6. **Tirer** lentement vers vous jusqu’à la butée et **relâcher** le **bouton vert** 7. **Attendre** la fin de rotation de la scie 8. **Retirer** la pièce et la chute | |  |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur sur la machine * Respecter l’épaisseur de coupe maxi (10mm) * Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème | | L:\2011-2012 - Saint-Gaudens\Fiche de poste\pictossignalisationjpg\DangerGeneral.jpg  L:\2011-2012 - Saint-Gaudens\Fiche de poste\pictossignalisationjpg\ProtectionObligatoireVue.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier la découpe à l’aide de la fiche de contrôle | | contrôle cisaillage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |