|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE** **SCIE CIRCULAIRE** | fds |
| **SCIAGE DE PIÈCES** |
| **Matériel :** **Scie circulaire à déplacement manuel** : Sert à scier une pièceTête de sciage avec carter de protectionInterrupteur et Arrêt d’urgencePoignée de maintien de la piècePoignée de déplacementSac de récupération des copeauxButée réglable |  |
| **Mode Opératoire :** 1. **Reculer** la tête de sciage
2. **Placer** la plaque en position à la dimension voulue grâce à la règle et contre la butée
3. **Mettre** la scie sous tension
4. **Abaisser** la poignée de maintien de la pièce avec la main gauche
5. **Saisir** la poignée de déplacement avec la main et **appuyer** sur le **bouton vert** avec le pouce
6. **Tirer** lentement vers vous jusqu’à la butée et **relâcher** le **bouton vert**
7. **Attendre** la fin de rotation de la scie
8. **Retirer** la pièce et la chute
 |  |
| **Consignes de Sécurité** **:*** Les cheveux doivent être attachés
* Pas de vêtements flottants
* Un seul opérateur sur la machine
* Respecter l’épaisseur de coupe maxi (10mm)
* Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème
 | L:\2011-2012 - Saint-Gaudens\Fiche de poste\pictossignalisationjpg\DangerGeneral.jpgL:\2011-2012 - Saint-Gaudens\Fiche de poste\pictossignalisationjpg\ProtectionObligatoireVue.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Auto Contrôle :*** Vérifier la découpe à l’aide de la fiche de contrôle
 | contrôle cisaillage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |