|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE**  **SCIE À ONGLET** | fds | |
| **DÉCOUPE DE BOIS OU PVC** | | |
| **Matériel :**   * **http://www.hellopro.fr/images/produit-2/8/2/8/scie-a-dos---boite-a-coupe-300-mm-959828.jpgScie à onglet** : Sert à couper une pièce   Boîte à onglet  Scie  1 | |  |
| **Mode Opératoire :**   1. Tracer la pièce à couper en :   2  et  3   * positionnant l'extrémité de la barre sur la longueur souhaitée * traçant er le trait de coupe en suivant le bout du réglet  1. Caler le morceau à couper :   4   * Mettre la cale 119 pour découper un morceau d'une longueur de 119 mm  1. Pousser la barre contre la cale et la tenir fermement 2. Couper le morceau sans appuyer sur la lame de la scie 3. Contrôler la pièce coupée avec le réglet 4. J’ébavure avec la cale à poncer | | 5  6 |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Mettre des gants de protection * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur sur le poste * Ne pas mettre les doigts sous la lame * Caler et bloquer la pièce à couper | | scie onglet.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier la longueur du morceau coupé à l’aide de la fiche de contrôle | | contrôle cisaillage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |