|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE**  **SCIE SAUTEUSE** | fds | |
| **SCIAGE DE PIÈCES** | | |
| **Matériel :**  **Bouton de verrouillage de l’interrupteur Marche Arrêt**  http://www.bricobizz.com/I-Grande-4323-scie-sauteuse-590w-metabo.net.jpg  **La scie sauteuse** : Sert à scier une pièce  **Cache de protection**  **Molette de réglage de la vitesse**  **Interrupteur Marche/Arrêt**  **Semelle**  **Lame** | | |
| **Mode Opératoire :**   1. **Fixer** la pièce à usiner sur le plan de travail, pas trop loin de la zone de découpe pour éviter les vibrations. 2. **Poser** l’extrémité de la semelle sur le bord de la pièce et mettre en marche la scie avant que la lame ne soit en contact avec le matériau. 3. **Mettre** la scie sous tension. 4. **Maintenir** l’appui de la semelle parfaitement en contact avec le matériau. 5. **Avancer** régulièrement. La scie doit être guidée sans pression excessive afin d’éviter la torsion de la lame**.** 6. **Ne jamais extraire la scie en cours de fonctionnement.** Si vous devez arrêter la découpe pour changer de position, éteignez la scie et attendre l’arrêt complet de la lame avant de l’enlever du matériau. 7. **Prolonger** le mouvement lorsque la coupe est totalement terminée avant d’arrêter la scie. 8. **Débrancher la scie une fois le travail terminé.**   https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhIcmCC96NgHLDYeZIBD7Z6uF9rvtjAhnDf7c9aBwmRkkAnUmHOxTYLA | |  |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * éviter les bijoux (bague, chaîne...), les vêtements trop larges et les cheveux longs pas attachés : ils pourraient se prendre dans la lame, * Un seul opérateur sur la machine,      * Mettre des gants de protection, * immobilisation de la pièce à travailler, * Laisser le cache de protection en position basse au moment de la découpe, * maintien du fil loin de la lame lors de la découpe,      * Veiller au parfait contact de la semelle avec le matériau, * ne jamais laisser brancher un appareil électrique inactif, * prévoir un espace de travail suffisamment large, * Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème | | **RISQUE DE COUPURE**  brasure_securitebrasure_securite  **DANGER ELECTRIQUE**  **PORTER DES GANTS** |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |