|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE** **SCIE SAUTEUSE** | fds |
| **SCIAGE DE PIÈCES** |
| **Matériel :****Bouton de verrouillage de l’interrupteur Marche Arrêt**http://www.bricobizz.com/I-Grande-4323-scie-sauteuse-590w-metabo.net.jpg**La scie sauteuse** : Sert à scier une pièce**Cache de protection****Molette de réglage de la vitesse****Interrupteur Marche/Arrêt****Semelle****Lame** |
| **Mode Opératoire :**1. **Fixer** la pièce à usiner sur le plan de travail, pas trop loin de la zone de découpe pour éviter les vibrations.
2. **Poser** l’extrémité de la semelle sur le bord de la pièce et mettre en marche la scie avant que la lame ne soit en contact avec le matériau.
3. **Mettre** la scie sous tension.
4. **Maintenir** l’appui de la semelle parfaitement en contact avec le matériau.
5. **Avancer** régulièrement. La scie doit être guidée sans pression excessive afin d’éviter la torsion de la lame**.**
6. **Ne jamais extraire la scie en cours de fonctionnement.** Si vous devez arrêter la découpe pour changer de position, éteignez la scie et attendre l’arrêt complet de la lame avant de l’enlever du matériau.
7. **Prolonger** le mouvement lorsque la coupe est totalement terminée avant d’arrêter la scie.
8. **Débrancher la scie une fois le travail terminé.**

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhIcmCC96NgHLDYeZIBD7Z6uF9rvtjAhnDf7c9aBwmRkkAnUmHOxTYLA |  |
| **Consignes de Sécurité** **:*** éviter les bijoux (bague, chaîne...), les vêtements trop larges et les cheveux longs pas attachés : ils pourraient se prendre dans la lame,
* Un seul opérateur sur la machine,

* Mettre des gants de protection,
* immobilisation de la pièce à travailler,
* Laisser le cache de protection en position basse au moment de la découpe,
* maintien du fil loin de la lame lors de la découpe,

* Veiller au parfait contact de la semelle avec le matériau,
* ne jamais laisser brancher un appareil électrique inactif,
* prévoir un espace de travail suffisamment large,
* Appuyer sur l’arrêt d’urgence en cas de problème
 | **RISQUE DE COUPURE**brasure_securitebrasure_securite**DANGER ELECTRIQUE****PORTER DES GANTS** |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. |