|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE CUTTER** | fds | |
| **DECOUPER A L’AIDE D’UN CUTTER** | | |
| **Matériel :**  **Cutter ou couteau de sécurité** : Sert à découper des matériaux tendre (papier, carton..)  lame  Bouton sortie de lame  **Le cutter à lame rétractable**  *Figure 1* | | Lame à taille variable |
| **Mode Opératoire :**   1. Avant d’utiliser le cutter, **relire** les consignes de sécurité 2. **Mettre** le carton sur un support martyr le tout sur une table. 3. **La découpe se fait debout.** 4. **Tracer**  le trait de découpe sur votre carton 5. **Positionner** la règle le long du trait et maintenir la règle avec des pinces si possible, sinon avec une main. 6. **La main qui maintient se trouve toujours éloigner de la découpe** et devant la lame. Le corps est décalé par rapport à la trajectoire de la lame 7. **Découper** en tirant le cutter le long de la règle, ne pas chercher à découper en une seule passe. Faites plusieurs passes le long de la règle jusqu’à la découpe de l’épaisseur voulue. 8. **Contrôler** la pièce | |  |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Mettre des gants de protection si possible. * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur pour effectuer la découpe. * Ne pas mettre les doigts derrière la lame et le corps doit être décalé de la trajectoire de la lame * Poser le cutter avec la lame rétractée. | | cisaillage.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |