|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE CUTTER** | fds |
| **DECOUPER A L’AIDE D’UN CUTTER** |
| **Matériel :** **Cutter ou couteau de sécurité** : Sert à découper des matériaux tendre (papier, carton..)lameBouton sortie de lame**Le cutter à lame rétractable***Figure 1* | Lame à taille variable |
| **Mode Opératoire :** 1. Avant d’utiliser le cutter, **relire** les consignes de sécurité
2. **Mettre** le carton sur un support martyr le tout sur une table.
3. **La découpe se fait debout.**
4. **Tracer**  le trait de découpe sur votre carton
5. **Positionner** la règle le long du trait et maintenir la règle avec des pinces si possible, sinon avec une main.
6. **La main qui maintient se trouve toujours éloigner de la découpe** et devant la lame. Le corps est décalé par rapport à la trajectoire de la lame
7. **Découper** en tirant le cutter le long de la règle, ne pas chercher à découper en une seule passe. Faites plusieurs passes le long de la règle jusqu’à la découpe de l’épaisseur voulue.
8. **Contrôler** la pièce
 |   |
| **Consignes de Sécurité** **:*** Mettre des gants de protection si possible.
* Les cheveux doivent être attachés
* Pas de vêtements flottants
* Un seul opérateur pour effectuer la découpe.
* Ne pas mettre les doigts derrière la lame et le corps doit être décalé de la trajectoire de la lame
* Poser le cutter avec la lame rétractée.
 | cisaillage.jpgbrasure_securitebrasure_securite |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |